'Program 1
'{$STAMP BS2}
'{$PBASIC 2.0}
'Program 1
row3  CON 0
row2  CON 1
row1  CON 2
LED1  CON 11
LED2  CON 10
LED3  CON 9
LED4  CON 8
LED5  CON 7
LED6  CON 6
LED7  CON 5
LED8  CON 4
LED9  CON 3
spk CON 12
spgnd CON 13



OUTPUT 0
OUTPUT 1
OUTPUT 2
OUTPUT 3
OUTPUT 4
OUTPUT 5
OUTPUT 6
OUTPUT 7
OUTPUT 8
OUTPUT 9
OUTPUT 10
OUTPUT 11
OUTPUT 12
OUTPUT 13




LOW spgnd
FREQOUT Spk,2000,1000
PAUSE 200
FREQOUT Spk,2000,2000
PAUSE 200
FREQOUT Spk,2000,3000
PAUSE 200
FREQOUT Spk,2000,4000
PAUSE 200











